|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о выполненных измерениях и расчетах** | | | | | | | |
| **1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Кадастровый номер или обозначение**  **земельного участка, частей земельного участка** | | | **Метод определения координат** | | | |
| **1** | **2** | | | **3** | | | |
| 1 | 69:33:0000013:ЗУ1 | | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | |
| **2. Точность определения положения характерных точек границ земельных участков** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Кадастровый номер или обозначение**  **земельного участка** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м** | | | |
| **1** | **2** | | | **3** | | | |
| 1 | 69:33:0000013:ЗУ1 | | | Mt = √(m₀² + m₁²)=0.1 | | | |
| **3. Точность определения положения характерных точек границ частей земельных участков** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Кадастровый номер или обозначение**  **земельного участка** | | **Учетный номер или обозначение части** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м** | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | |
| **4. Точность определения площади земельных участков** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Кадастровый номер или обозначение**  **земельного участка** | | **Площадь (Р), м2** | | | **Формулы, примененные для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2** | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | |
| 1 | 69:33:0000013:ЗУ1 | | 44730 | | | ∆Р=3.5mt√p=3.5-0.1√44730=74 | |
| 2 | 69:33:0000013:ЗУ1(1) | | 35166 | | | ∆Р=3.5mt√p=3.5\*0.1\*√35165.66=65.63 | |
| 3 | 69:33:0000013:ЗУ1(2) | | 1531 | | | ∆Р=3.5mt√p=3.5\*0.1\*√1530.69=13.69 | |
| 4 | 69:33:0000013:ЗУ1(3) | | 217 | | | ∆Р=3.5mt√p=3.5\*0.1\*√216.62=5.15 | |
| 5 | 69:33:0000013:ЗУ1(4) | | 6571 | | | ∆Р=3.5mt√p=3.5\*0.1\*√6570.69=28.37 | |
| 6 | 69:33:0000013:ЗУ1(5) | | 703 | | | ∆Р=3.5mt√p=3.5\*0.1\*√702.56=9.28 | |
| 7 | 69:33:0000013:ЗУ1(6) | | 544 | | | ∆Р=3.5mt√p=3.5\*0.1\*√543.95=8.16 | |
| **5. Точность определения площади частей земельных участков** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Кадастровый номер или обозначение**  **земельного участка** | **Учетный номер или обозначение части** | | | **Площадь (Р), м2** | | **Формулы, примененные для расчета предельной допустимой погрешности определения площади части земельного участка (∆Р), м2** |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** |
|  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |